# Порядок подключения к сетям теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения АО «ЮКЭК – Белоярский.

1. Подготовить проект прокладки наружных сетей.
2. Согласовать проект прокладки наружных сетей от здания к точке подключения с АО «ЮКЭК-Белоярский» и архитектором г.п.Белоярский. (срок рассмотрения проекта – 5 дней).

3. Выполнить работы по прокладке трубопроводов от здания к точке подключения (без непосредственного подключения к централизованным сетям), в соответствии с техническими условиями и проектом. Работы по прокладке сетей выполняются организацией (индивидуальным предпринимателем) имеющей допуск к данному виду работ (при наличии таких требований).

4. Направить заявление о подключении объекта капитального строительства  к централизованным системам теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, которое должно содержать:

а) наименование лица, направившего запрос, его местонахождение и почтовый адрес (электронный адрес), номер контактного телефона;

б) копии технических условий, учредительных документов, а также документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего заявление (для физического лица – копии паспорта первый разворот и страницу с местом жительства, ИНН);

в) нотариально заверенные копии правоустанавливающих документов на земельный участок;

г) ситуационный план расположения объекта с привязкой к территории населенного пункта;

д) топографическая карта участка в масштабе 1:500 (со всеми наземными и подземными коммуникациями и сооружениями), согласованная с эксплуатирующими организациями;

е) информация о сроках строительства (реконструкции) и ввода в эксплуатацию строящегося (реконструируемого) объекта;

ж) баланс водопотребления и водоотведения подключаемого объекта с указанием целей использования холодной воды и распределением объемов подключаемой нагрузки по целям использования, в том числе на пожаротушение, периодические нужды, заполнение и опорожнение бассейнов, прием поверхностных сточных вод (баланс можно заказать в любой проектной организации);

з) сведения о составе и свойствах сточных вод, намеченных к отведению в централизованную систему водоотведения;

и) сведения о назначении объекта, высоте и об этажности зданий, строений, сооружений.

к) Проект прокладки тепловых, водопроводных и канализационных сетей, выполненный в установленном порядке и согласованный с АО «ЮКЭК-Белоярский».

л) Исполнительная документация на прокладку сетей.

1. Согласовать с УЭТВКС АО «ЮКЭК-Белоярский» дату и время непосредственного присоединения (врезки) сетей в точке подключения, оплатить работы по непосредственному присоединению (врезке).
2. После выполнения АО «ЮКЭК-Белоярский» непосредственного присоединения (врезки), подписать Акт выполненных работ, Акт о подключении (технологическом присоединении) объекта.
3. Подать заявление о заключении Договора теплоснабжения, горячего, холодного водоснабжения и водоотведения с приложением комплекта документов.
4. Предъявить представителями АО «ЮКЭК-Белоярский», прибор учёта для проверки выполнения условий подключения и оформления Акта о вводе прибора(ов) учёта в эксплуатацию.
5. Подписать Договор теплоснабжения, горячего, холодного водоснабжения и водоотведения в течение 30 дней после его получения от организации водопроводно-канализационного хозяйства («Заключение договоров холодного водоснабжения или водоотведения, или единого договора холодного водоснабжения и водоотведения»).
6. Согласовать время открытия запорной арматуры на границе балансовой ответственности.